**АНКЕРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГЕОРЕШЕТКИ**

**Анкер монтажный, Г-образный - это крепежный элемент, с помощью которого материалы и конструкции фиксируются на грунтовом основании. Используется для крепления плоских и объемных полимерных георешёток по периметру модульной кассеты, газонных решеток, геотекстиля, металлических сеток двойного кручения, матрасов Рено и других геоконструкций. Изготовлены из стальной арматуры диаметром 8 мм. П**оставляются на условиях самовывоза со склада в Минске.

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Прайс от 01.06.2019, цены со склада поставщика г.Минск, ул.Уручская, 23** | | |
|  | **Длина изделия, мм.** | **Цена BYN, с НДС** |
| Анкер из стальной арматуры, D8 мм | 400 | 0,72 |
| Анкер из стальной арматуры, D8 мм | 500 | 0,9 |
| Анкер из стальной арматуры, D8 мм | 600 | 1,08 |
| Анкер из стальной арматуры, D8 мм | 700 | 1,26 |
| Анкер из стальной арматуры, D8 мм | 800 | 1,44 |
| Анкер из стальной арматуры, D8 мм | 900 | 1,62 |
| Анкер из стальной арматуры, D8 мм | 1000 | 1,8 |

**Тел. +375 17 283-79-22; +375 29 630-08-95**